О мерах пожарной безопасности для садоводческих товариществ и дачников
 Председатели правления кооперативов и садоводческих товариществ обязаны: 
— провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с членами кооператива;
— обеспечить содержание дорог и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам свободными и в исправном состоянии;
— обеспечить своевременную очистку территории от мусора, опавших листьев, сухой травы;
— оборудовать территорию средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;
— обеспечить наличие на территории СНТ первичных средств пожаротушения;
— для обеспечения пожаротушения на территории садоводческих товариществ должны быть предусматривать противопожарные водоемы или резервуары; -обеспечить СНТ запасом воды (пожарный водоем) для целей пожаротушения;
— установить соответствующие указатели у водоисточников, а также по направлению движения к ним;
— предусмотреть не менее двух въездов на территорию СНТ с шириной ворот не менее 4,5 м.

Члены кооперативов и садоводческих товариществ обязаны:
— обеспечить своевременную очистку участков от мусора, опавших листьев, сухой травы;
— не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений;
— не допускать хранение в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в объеме более 10 л, а также хранение баллонов с горючими газами;
— установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в здание;
— обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на длительное время обесточивание электросети, плотное закрытие вентилей баллонов с газом;
— обеспечить участок (строение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
— эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
— пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
— обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
— применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
— производить соединения и ответвления электропроводов при помощи скруток;
— выполнять соединение и ответвление проводов и кабелей, без использования соединительных и ответвительных коробок.

В случае возникновения пожара необходимо:
— незамедлительно сообщить об этом по телефону «01», с сотового «112» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
— принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;
— встретить подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

