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                                                                                       проект
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Выселки
МУНИЦИПАЛЬНОГО района СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  №                                                                                             от         2018г
О направлении проекта местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области в Собрание представителей сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области

Руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений, утвержденным Решением Собрания представителей   сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области от16.11.2017г №32 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений», рассмотрев проект местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области, разработанный в соответствии с Постановлением администрации сельского поселения  Выселки  от 05.03.2018г №10 «О разработке местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области», учитывая отсутствие замечаний и предложений по проекту, администрация сельского поселения Выселки  муниципального района Ставропольский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Направить проект местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на рассмотрение в Собрание представителей сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  сельского поселения Выселки 

муниципального района Ставропольский

     
                     З.Г. Мердеев 

                                                                       ПРОЕКТ 
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Общие положения.
Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Вы-селки муниципального района Ставропольский Самарской области (далее - МНГП) разрабо-таны в соответствии с положениями статей 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Рос-сийской Федерации, ЗакономСамарской области от 12 июля 2006 года №90-ГД «О градостро-ительной деятельности на территории Самарской области», Приказом министерства строи-тельства Самарской области от 24 декабря 2014 года № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области», решением Собрания представителей сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Са-марской области от 16 ноября 2017 года № 32 «Об утверждении Порядка подготовки, утвер-ждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Вы-селки муниципального района Ставропольский Самарской области и внесения в них измене-ний», постановлением главы сельского поселения Выселки от
№
«О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Выселки му-ниципального района Ставропольский Самарской области»с учетом социально-демографиче-ского состава и плотности населения на территории сельского поселения Выселки, планов и программ комплексного социально-экономического развития сельского поселения Осиновка, согласованных с уполномоченным Правительством РФ органом исполнительной власти, а также предложений заинтересованных лиц и устанавливают:
совокупностьрасчетныхпоказателейминимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня тер-риториальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Выселки му-ниципального района Ставропольский Самарской области;
Целью разработки МНГП является обеспечение пространственного развития террито-рии, соответствующего качеству жизни населения, экономического развития территории.
Местные нормативы сельского поселения Выселки муниципального района Ставро-польский Самарской области разработаны в целях:
1) организации управления градостроительной деятельностью на территории поселе-ния, установления требований к объектам территориального планирования, градостроитель-ного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования;
2) обоснованного определения параметров развития территорий поселения при подго-товке документов территориального планирования с последующим уточнением,
осуществляемымнаэтапахградостроительногозонирования ипланировкитерритории;
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3) сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации ре-
шений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.
Задачами применения местных нормативов является создание условий для:
1) преобразования пространственной организации сельского поселения Выселки муни-ципального района Ставропольский Самарской области, обеспечивающего современныестан-дарты организации территорий жилого, производственного, рекреационного назначения;
2) планирования территорий сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области под размещение объектов, обеспечивающих благоприят-ные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства террито-рии);
3) обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначе-ния для населения (включая инвалидов);
4) сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов поселения.
В соответствии с частью 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ местные нор-мативы градостроительного проектирования сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области включают в себя:
основную часть (расчетные показатели и предельные значения расчетных показателей; материалы по обоснованию расчетных показателей, приведенных в основной части
МНГП;
правила и область применения расчетных показателей, приведенных в основной части МНГП.
МНГП устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимся к областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, твердых коммунальных отходов;
г) благоустройства;
д) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.
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Перечень используемых сокращений.
В МНГП сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области применяются следующие сокращения:
	Сокращения слов и словосочетаний

	Сокращение
	Слово/словосочетание

	СП
	Свод правил

	ГП
	Генеральный план

	ГрК РФ
	Градостроительный кодекс Российской Фе-дерации

	др.
	другие

	ЗК РФ
	Земельный кодекс Российской Федерации

	МНГП ____________
(наименование муниципального района, городского округа или поселения)
	Местные нормативы градостроительного проектирования ______________________ (наименование муниципального района, городского округа или поселения)

	ОМЗ
	Объект местного значения

	п.
	пункт

	ПЗЗ
	Правила землепользования и застройки

	пп.
	подпункт

	РНГП Самарской области
	Региональные нормативы градостроитель-ного
проектирования Самарской области

	ст.
	статья

	ст.ст.
	статьи

	ч.
	Часть

	ЗСО
	Зоны санитарной охраны источников водо-снабжения

	Сокращения единиц измерений

	га
	гектар

	кВ
	киловольт

	кВт*ч/ год на 1 чел
	Киловатт в час в год на 1 человека

	ч/год
	Годовое число часов использования макси-мума электрической нагрузки

	кВА
	Полная мощность оборудования

	кв.м
	квадратный метр

	кв.м/тыс. человек
	квадратных метров на тысячу человек

	км
	километр

	км/час
	километр в час

	м3
	кубический метр

	м2
	квадратный метр

	м
	метр

	мин.
	минуты

	тыс. кв.м
	тысяча квадратных метров

	тыс. м3 /сут.
	тысяча кубических метров в сутки

	тыс. человек
	тысяча человек

	чел.
	человек

	чел./га
	человек на гектар

	сут.
	сутки
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Термины и определения.
Вместных нормативахградостроительного проектированиясельского поселения Выселки му-ниципального района Ставропольский Самарской области приведенные понятия применя-ются в следующем значении:
блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;
водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проекти-рования);
вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров авто-мобильного транспорта. Вокзальный комплекс включает кроме вокзала сооружения и устрой-ства, связанные с обслуживанием пассажиров на привокзальной площади и перроне; газонаполнительныестанции (ГНС) –предприятия, предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых балло-нах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;
газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначенный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования); градостроительная документация – документы территориального планирования, доку-менты градостроительного зонирования, документация по планировке территории (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования); индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для прожи-вания одной семьи;
жилой район – территория, в границах которой размещены жилые кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);
канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);
квартал – элемент планировочной структуры в границах красных линий. В границах жилого квартала могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жи-лых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квар-тала определяется с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов
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повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам за-
стройки;
место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;
объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по во-просам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Самарской области, уставами муниципальных образований Самарской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие по-селения;
объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спортивные парки (стадионы), паркитихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегород-ских торговых и административных центрах, лесопарки (термин вводится для целей местных нор-мативов градостроительного проектирования);
парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный ар-хитектурно-ландшафтный объект;
парковка (парковочное место) – стоянка автомобилей (открытая площадка) общего пользова-ния, устраиваемая на элементах поперечного профиля улично-дорожной сети (проезжей части, тротуаре), имеющая въезд и выезд только со стороны проезжей части улицы (дороги), устраивае-мая при условии обеспечения пропускной способности проезжей части и тротуаров. переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве по-лученных сырья, энергии, изделий и материалов;
подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;
сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в традиционной хозяй-ственной деятельности (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного про-ектирования);
сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления пло-щади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пеше-ходного транзитного движения;
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трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для преобразова-
ния электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;
улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;
централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связан-ных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (термин вво-дится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);
Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – устройство для передачи и распределения электро-энергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и поддерживаемым с помощью опор и изоляторов.
зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и куль-туры), объекты культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов и иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
иные понятия, используемые в МНГП сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Самарской области.
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Общие сведения о сельском поселении Выселки и его территории.
Сельское поселение Выселки расположено в центральной части муниципального рай-она Ставропольский.
Площадь территории поселения – 12645 га. Численность зарегистрированного населе-ния на 01.01.2017 г. составляет 3468 чел.
Административный центр сельского поселения – село Выселки, расположен в 18 км от г. Тольятти – административного центра муниципального района Ставропольский. Транс-портная связь с г.о.Тольятти осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального и межмуниципального значения «Тольятти-Хрящёвка» (III техническая кате-гория).
В соответствии с Законом Самарской области от 25 февраля 2005 года N 67-ГД «Об об-разовании сельских поселений в пределах муниципального района Ставропольский Самар-ской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» сельское поселение Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области включает в себя 1 населенный пункт – село Выселки.
Сельское поселение Выселки граничит:
с севера – с сельским поселением Хрящевка муниципального района Ставропольский; с востока – с сельским поселением Нижнее Санчелеево муниципального района Став-
ропольский;
с юга – с городским округом Тольятти, с сельским поселением Тимофеевка;
с юго-запада – с сельским поселением Подстёпки муниципального района Ставрополь-ский;
сзапада– ссельскимпоселениемЛуначарский муниципального районаСтавропольский.
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1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ МУНИЦИПАЛЬ-НОГО РАЙОНА СТАРОВОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Выселки муниципального района Ставрополь-ский Самарской области установлены исходя из текущей обеспеченности района объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона и муниципального образования, демографической ситуации и уровня жизни населения.
Перечень объектов местного значения установлен в соответствии стребованиями части 4 статьи 29.2 ГрК РФ с учетом положений Схемы территориального планирования муници-пального района Ставропольский Самарской области , утвержденной Решением Собрания представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 25.02.2010 № 295 и Генерального плана сельского поселения Выселки муниципального района Ставрополь-ский Самарской области, утвержденного Решением Собрания представителей сельского посе-ления Выселки от 16.12.2013 № 32 с учетом программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения, утвержденной решение Собрания Представителей сельского поселения Выселки от 04.12.2017 № 39; программы комплексного развития соци-альной инфраструктуры сельского поселения, утвержденной решение Собрания Представи-телей сельского поселения Выселки от 08.12.2017 № 37; программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, утвержденной решение Собра-ния Представителей сельского поселения Выселки от 04.12.2017 № 38 сельского поселения Выселки.
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	1.1
	
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-тами местного значения сельского поселения Выселки в области инженерной и коммунальной инфраструктурой: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-ления, водоотведения и показатели минимально допустимого уровня террито-риальной доступности таких.
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	


Расчетные показатели для объектов местного значения в области инженерной и ком-мунальной инфраструктурой установлены в соответствии с полномочиями сельских поселе-ний муниципального района Ставропольский Самарской области в указанной сфере. Расчет-ные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значе-ния в области инженерного обеспечения и показатели максимально допустимого уровня тер-риториальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с проанализирован-ными исходными данными и представлены в таблицах 1.1.1. – 1.1.5.
Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах попе-речных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации, диспетчеризации и др.).
При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 12.5. СП 42.13330.2016. «Градострои-тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.» Минимальные расстоя-ния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330 «Газораспределительные системы».
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными се-тями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 12.6 СП 42.13330.2016 . Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с СП 62.13330. «Га-зораспределительные системы.»
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Таблица 1.1.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения
	Наименова-ние вида объекта местного значения
	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значе-ния расчетных по-казателей макси-мально допусти-мого уровня терри-ториальной до-ступности

	
	Степень благоустройства
	Наименова-ние показа-теля
	Единица измере-ния
	Значение показа-теля
	Вид до-ступно-сти, единица измерения
	Еди-ница изме-рения

	Объекты электроснаб-жения
	Населенные пункты, не обору-дованные стацио-нарными электро-плитами, без кон-диционеров
	Электропо-требление
	кВт*ч/го д на 1 чел.
	950
	Не устанавливается

	
	
	Использова-ние макси-мума элек-трической нагрузки
	ч/год
	4100
	

	
	Населенные пункты, оборудо-ванные стационар-ными электропли-тами, без конди-ционеров (100 % охвата)
	Электропо-требление
	кВт*ч/го д на 1 чел.
	2400
	

	
	
	Использова-ние макси-мума элек-трической нагрузки
	ч/год
	5800
	


Примечания:
1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченностиобъектами, следует использоватьнормуминимальнойобеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к разме-щению объектов.
2. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показате-лей электропотребления.
3. Укрупненныепоказатели электропотребления допускается принимать в соответствии с при-

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=61FD34CBE35638925FA4210F1C273B484D6E01A0C681319C6AF5B3E72AD035AE544D1C7C0AEC88Y8I0J" \hложением Л СП 42.13330.2016.
4. В целях защиты населения от воздействия электрического поля ВЛ устанавливаются сани-тарно-защитные зоны.
При проектировании и размещении ВЛ необходимо руководствоваться требованиями Сан-ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
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тий, сооружений и иных объектов"
5. Для всех объектов электросетевого хозяйства устанавливаются охранные зоны, а также осо-бые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон. Порядок их установления и границы зон принимаются в соответствии с «Правилами установ-ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-мельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160.
6.При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных под-станций необходимо руководствоваться требованиями СП 42.13330.2016. «Градостроитель-ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.»
Таблица 1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения
	Наименова-ние вида объекта местного значения
	Предельные значения расчетных показателей мини-мально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значе-ния расчетных по-казателей макси-мально допусти-мого уровня терри-ториальной до-ступности

	
	Наимено-вание показа-теля
	Единица измере-ния
	Направление ис-пользования газа*
	Значение показа-теля
	Вид до-ступности, единица измерения
	Значе-ние пока-зателя

	Объекты газоснабже-ния
	Среднесу-точный показа-тель по-требления газа
	м3/сут на 1 чел.
	Приготовление пищи на плите
	0,5
	Не устанавливается

	
	
	
	Горячее водоснаб-жение с использова-нием газового про-точного водонагре-вателя
	0,5
	

	
	
	
	Отопление с исполь-зованием бытового газового отопитель-ного аппарата с во-дяным контуром
	7-12
	


* - определение установлено Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 16 августа 2012 г. № 194 «Об утверждении норм и нормати-вов потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа»
Примечания:
1.Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 62.13330.2011 «Газораспре-делительные системы.»
2. Для всех объектов газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны, а также особые условия использования земельных участков, расположенныхв пределахохранныхзон.
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Порядок их установления и границы зон принимаются в соответствии с «Правилами охраны
газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878
3.Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их про-изводительности следует принимать по проекту, но не более значений, установленных СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-ний.»
Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более значений, установленных СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.»
Таблица 1.1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения
	Наимено-вание вида объ-екта мест-ного зна-чения
	Предельные значения расчетных показателей минимально до-пустимого уровня обеспеченности
	Предельные зна-чения расчетных показателей мак-симально допу-стимого уровня территориальной доступности

	
	Наимено-вание по-казателя
	Единица измере-ния
	Вид объекта
	Коли-чество этажей
	Значе-ние пока-зателя
	Вид до-ступно-сти, единица измерения
	Зна-че-ние по-каза-теля

	Объекты тепло-снабже-ния
	Удельный расход тепловой энергии системой отопления здания
	кВт *ч/кв.м, за отопи-тельный период
	Жилые здания
	1 - 3
	186
	Не устанавлива-ется

	
	
	
	
	4 - 5
	150
	

	
	
	
	Общеобразо-вательные и медицинские организации,
	1 - 3
	203
	

	
	
	
	
	4 - 5
	191
	

	
	
	
	Дошкольные образователь-ные учрежде-ния
	1 - 3
	284
	

	
	
	
	
	4 - 5
	-
	


Примечание:
Теплоснабжение поселений следует предусматривать в соответствии с утвержденной в уста-новленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энерго-сбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения Врайонахмногоквартирнойжилойзастройкималойэтажности, атакжеодно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабже-ние допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или
16
от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.
Таблица 1.1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения
	Наименова-ние вида объекта местного значения
	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значе-ния расчетных по-казателей макси-мально допустимого уровня территори-альной доступности

	
	Наименова-ние показа-теля
	Единица измере-ния
	Степень благо-устройства районов жилой застройки
	Значение по-казателя
	Вид до-ступно-сти, единица измерения
	Значе-ние по-каза-теля

	Объекты водоснабже-ния
	Удельные среднесуточ-ные расходы холодной и горячей воды на хозяй-ственно-пи-тьевые нужды (без учета расхо-дов на полив зеленых насаждений) территорий жилой за-стройки
	л/сут на 1 чел.
	Для зданий с водопользова-нием из водо-разборных ко-лонок
	40*
	Не устанавливается

	
	
	
	Для зданий, оборудованных внутренним во-допроводом и канализацией, без ванн
	150*
	

	
	
	
	Для зданий, оборудованных внутренним во-допроводом и канализацией, с ванными и местными (квартирными) водонагревате-лями
	200** (к 2025г.
снижение до 180)
	

	
	
	
	Для зданий, оборудованных внутренним во-допроводом и канализацией, с ванными, с централизован-ным горячим водоснабже-нием
	250** (150+100) (к 2025г.
снижение до 200(120+80))
	

	
	
	
	Для объектов обслуживания повседневного пользования
	25**
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* - указанная величина принята в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наруж-ные сети и сооружения», утвержденым Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/14
** - указанная величина принята в соответствии с «Региональными нормативами градостро-ительного проектирования самарской области», утверждеными
приказом Министерства Строительства Самарской области от 24 декабря 2014 г. N 526-п.
Примечания:
1.Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в со-ответствии с санитарными требованиями, а также с учетом норм радиационной безопасности при положительном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки.
Водоснабжение индивидуальное осуществляется из водозаборных скважин.
Водоснабжение централизованное - осуществляется от водопроводной сети, входящей с ком-плекс водозаборных сооружений.
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключе-нием расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоро-вительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 951/пр и технологическим данным.
3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополни-тельно в размере 10 - 20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.
4. ЗСО источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарнойохраны источников водоснабжения иводопроводовпитьевого назначения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10.
5. В случаях необходимости расчета расходов воды на полив зеленых насаждений - нормы расхода принимать в соответствии с требованиями ВНТП-Н-97 «Ведомственные нормы тех-нологического проектирования. Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяй-ственного водоснабжения», утверждены Минсельхозпродом РФ (протокол НТС от 14 февраля 1995 г. N 1)
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Таблица 1.1.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения
	Наименование вида
объекта мест-ного значения
	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допусти-мого уровня территори-альной доступности

	
	Наименова-ние показа-теля
	Единица измере-ния
	Значение показателя
	Вид доступ-ности, единица из-мерения
	Значение показа-теля

	Объекты водоотведения
	Удельное среднесуточ-ное водоотве-дение жилой застройки
	л/сут на 1 чел.
	100% от во-допотребле-ния
	Не устанавливается

	
	Величина объема по-верхностного стока
	м3 / га
	70
	


Примечание:
1. При проектировании, строительстве, реконструкции очистных сооружений, показатели сле-дует принимать по проекту, но не более указанных в таблице 12.1 СП 42.13330.2016.
2. При проектировании, строительстве, реконструкции станции очистки воды показатели сле-дует принимать по проекту, но не более указанных в п 12.4 СП 42.13330.2016.
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	1.2
	
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-тами местного значения сельского поселения Выселки в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры .
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	


Расчетные показатели для объектов местного значения в области обеспечения объектами
транспортной инфраструктуры установлены в соответствии с полномочиями сельских посе-лений муниципального района Ставропольский Самарской области в указанной сфере. Рас-четные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-чения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с проанализированными исходными данными и представлены в таблице 1.2.1.
таблица 1.2.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области обеспечения
объектами транспортной инфраструктуры
	Наименование вида
объекта мест-ного значения
	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченно-сти
	Предельные значения расчет-ных показателей макси-мально допустимого уровня территориальной доступно-сти

	
	Наименова-ние показа-теля
	Ед. изм.
	Назначение территории
	Значе-ние по-каза-теля
	Вид доступ-ности
	Ед. изм.
	Зна-чение пока-за-теля

	Автомобиль-ные дороги местного зна-чения (улично-до-рожная сеть)
	Плотность улично-до-рожной сети
	км/ км2
	-
	5
	Не устанавлива-ется


	Стоянки и парковки (пар-ковочные ме-ста) общего пользования
	Уровень обеспечен-ности (из расчета не менее чем для 70% расчетного парка инди-видуальных автомоби-лей, в т.ч.)
	%
	Жилые рай-оны
	25
	Пешеходная доступность до входов в жилые дома
	м
	100

	
	
	
	
	
	Пешеходная доступность до входов в пассажирские помещения вокзалов, входов в ме-ста крупных учреждений торговли и обществен-ного питания
	м
	150
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	Промышлен-ные и комму-нально-складские зоны (рай-оны)
	25
	Не устанавливается

	
	
	
	Общепосел-ковые и спе-циализиро-ванные цен-тры
	5
	Пешеходная доступность до входов в прочие учре-ждения и предприятия обслужива-ния населе-ния и адми-нистратив-ных зданий
	м
	250

	
	
	
	Зоны массо-вого кратко-временного отдыха
	15
	Пешеходная доступность до входов в парки, на вы-ставки и ста-дионы
	м
	400

	Автозаправоч-ные станции (в т.ч. автогазо-заправочные станции)
	Уровень обеспечен-ности
	Коло-нок/на 1200 ав-томоби-лей*****
	-
	1
	Не устанав-ливается
	
	

	Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения

	Сети линий наземного об-щественного пассажирского транспорта*
	Плотность сети
	км сети/ км2 терр.
	населенный пункт**
	2
	Пешеходная доступность остановок об-щественного транспорта в населенных пунктах
	м
	800

	Обществен-ный пассажир-ский транс-порт
	Норма наполнения подвижного состава об-ществен-ного пасса-жирского транспорта на расчет-ный срок***
	чел/м2 свобод-ной пло-щади пола пасс. салона
	-
	4
	Не устанавливается

	Пешеходные переходы****
	Максималь-ное рассто-яние между пешеход-ными пере-ходами
	м
	На маги-стральных до-рогах регули-руемого дви-жения в пре-делах застро-енной терри-тории
	400
	Не устанавливается
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* - в соответствии с требованиями п.11.23 СП 42.13330.2016
** - Плотность транспортной сети, как правило, уменьшается от центра к периферии . *** - в соответствии с требованиями п.11.21 СП 42.13330.2016
**** - в соответствии с требованиями п.11.29 СП 42.13330.2016 ***** - - в соответствии с требованиями п.11.41 СП 42.13330.2016
Категории улиц и дорог представлены в таблице 1.2.2
таблица 1.2.2
	Категория сельских улиц
и дорог
	Основное назначение

	Поселковая до-рога
	Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети

	Главная улица
	Связь жилых территорий с общественным центром

	Улица в жилой застройке:
	

	основная
	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением

	второстепенная (переулок)
	Связь между основными жилыми улицами

	проезд
	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей

	Хозяйственный проезд, ското-прогон
	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам


Примечание:
При расчете обеспеченности плотности улично-дорожной сети учитываются автомо-бильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги мест-ного значения муниципального района, находящиеся в границах населенных пунктов.
Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движе-ния транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элемен-тов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуа-ров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.
На второстепенных проездах с одной полосой движения следует предусматривать разъ-ездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой.
Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться раз-воротными площадками размером не менее 15*15 м, обеспечивающими возможность разво-рота мусоровозов, уборочных и пожарных машин. (п. 8.13 СП 4.13130 "Системы противопо-жарной защиты. ограничение распространения пожара на объектах защиты. требования к
22
объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденный приказом от 24 ап-
реля 2013 г. № 288).
Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допуска-ется.(п.4.2.5 СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» )
Треугольники минимальной видимости на нерегулируемых перекрестках предусмат-ривать в соответствии стребованиями :
ОДМ 218.2.017-2011 Методические рекомендации "Проектирование, строительство и экс-плуатация автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения"
п.6.26 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».
Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназна-ченных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и об-щественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать в соответ-ствии с п 11.34 СП 42.13330.2016
Нормы расчета стоянок автомобилей принимать в соответствии с требованиями таб-лицы Ж1 Приложения Ж СП 42.13330.2016.
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	1.3
	
	Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-тами местного значения сельского поселения Выселки в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.
	

	
	
	
	

	
	
	


Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта установлены в соответствии с полномочиями сельских поселений муни-ципального района Ставропольский Самарской области в указанной сфере.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели макси-мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в со-ответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3. Расчетные показатели объектов в области физической культуры и массового спорта
	№
	Наименование вида объекта местного значения
	Предельные значе-ния расчетных по-казателей мини-мально допусти-мого уровня обес-печенности
	Предельные значения расчет-ных показателей максимально допустимого уровня территори-альной доступности

	
	
	Ед. из-мерения
	Значение показа-теля
	Вид доступно-сти
	Ед. изм
	Значе-ние по-каза-теля

	1
	Физкультурно-спортивные залы*
	м2 / тыс.чел.
	350
	Транспортная доступность
	мин
	20

	2
	Плоскостные спортивные соору-жения для населения отдельных населенных пунктов*
	м2 / тыс.чел.
	2000
	Пешеходная доступность,
	м
	1000

	3
	Плавательные бассейны*
	м2зер-кала воды/ тыс. чел.
	75
	Транспортная доступность
	Не устанавли-вается


* - размещение объектов возможно как в составе или на базе образовательных учреждений (школ) и культурно-досуговых учреждений (сельский клуб и пр.), так и в составе физкультурно-оздоровительных, а также универсальных спортивных комплексов.
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Примечания:
1. В состав физкультурно-спортивных залов входят в т.ч. спортивные залы общего поль-зования, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы.
2. Состав универсально-спортивных, а также физкультурно-оздоровительных комплек-сов определяется заданием на проектирование
3. Нормы проектирования плоскостных спортивных сооружений принимаются в соот-ветствии с требованиями СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»
25
	

	1.4
	
	Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-тами местного значения сельского поселения Выселки в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.
	

	
	
	
	

	
	
	


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территори-альной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исход-ными данными и представлены в таблице 1.4.
таблица 1.4. Расчетные показатели объектов в области образования
	№
	Наименование вида объекта местного значения
	Предельные значения расчетных показате-лей минимально до-пустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показате-лей максимально допустимого уровня тер-риториальной доступности

	
	
	Ед. изме-рения
	Значение показа-теля
	Вид доступ-ности
	Ед. изме-рения
	Значение показателя

	1
	Дошкольные образо-вательные организа-ции
	Кол-во мест / тыс. чел
	110
	Пешеходная доступность
	м
	500

	2
	Общеобразователь-ные организации
	Кол-во мест / тыс. чел
	190
	Пешеходная доступность
	м
	Для учащихся I ступени обу-чения 2000

	
	
	
	
	
	м
	Для учащихся II и III сту-пени обучения 4000

	
	
	
	
	Транспорт-ная доступ-ность
	мин*
	Для учащихся I ступени обу-чения 15

	
	
	
	
	
	мин*
	Для учащихся II и III сту-пени обучения 30**

	3
	Организации допол-нительного образо-вания детей
	Кол-во мест / тыс. чел
	45
	Транспорт-ная доступ-ность
	Не устанавливается


* Транспортномуобслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных организаций, рас-положенных в сельских населенных пунктах, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для пере-возки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.
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** Транспортная доступность учащихся II и III ступени обучения не должна превышать 15 км.
Примечания:
1. Объекты формируются в административном центре поселения
2. В перечень организации дополнительного образования детей входят детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографиче-ская).
3. Необходимость общеобразовательных организации, имеющие интернат, а также професси-ональных образовательных организации определяется по заданию на проектирование.
4. В состав дошкольных образовательных организаций могут входить крытые бассейны для дошкольников в соответствии с заданием на проектирование.
5. Школы размещаются : средние и основные – начиная с численности населения 2 тыс.чел., начальные – с 500 чел.
\
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	1.5
	
	Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-тами местного значения сельского поселения в области здравоохранения и по-казатели максимально допустимого уровня территориальной доступности та-ких объектов для населения сельского поселения Выселки.
	

	
	
	
	

	
	
	


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами мест-ного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня тер-риториальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.5.
таблице 1.5. Расчетные показатели объектов в области здравоохранения
	№
	Наименование вида объекта местного зна-чения
	Предельные значения расчетных по-казателей
минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допу-стимого уровня территориаль-ной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Значение показателя
	Вид доступ-ности, еди-ница измере-ния
	Ед.изм.
	Значе-ние пока-зателя

	1
	Медицинские организации, оказывающие услуги в ам-булаторных условиях (амбулатория, в том числе врачебная ***, или центр (отде-ление) общей врачебной практики (се-мейной меди-цины))
	посещения в смену на 1 тыс. чел.
	18,15
	пешеходная доступность
	Не устанавли-вается

	
	
	
	
	транспортная доступность
	мин
	20

	
	
	Количество объектов на сельский населенный пункт от 2 до 10 тыс. чел
	1
	
	
	

	2
	Фельдшерско-акушерский пункт*
	Количество объектов на сельский населенный пункт
	с численностью населения более 700 человек - при удаленности от других лечебно-профилактиче-ских медицинских организаций 2 км
	1
	транспортная доступность
	мин
	30
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	3
	Аптеки**
	Количество объектов на сельский населенный пункт
	По заданию на проек-тирование
	Транспортная доступность
	мин
	30


* - Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), амбулатории разворачиваются в сельской местности, где отсутствует возможность или нет необходимости предусматривать более мощ-ные медицинские организации.
** -в соответствии с приложением В* СП 118.13330.2012* «Общественные здания и соору-жения» относятся к медицинским организациям.
*** - в соответствии с «Требованиями к размещению медицинских организаций государ-ственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»утверждены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. N 132н (вид медицинской помощи: первичная врачебная медико-санитарная помощь, первичная специализированная медико-санитарная помощь. Форма оказания медицинской помощи: плановая, неотложная).
Примечание:
1. Размеры земельных участков для медицинских организаций, размеры стоянок, площадь озеленения территорий медицинских организаций принимаются в соответствии со СП 158.13330.2014
2. Необходимость организации выдвижного пункта скорой медицинской помощи возникает при достижении численности населения 5 тыс.чел. (СП 42.13330.2016 таблица Д.1)
3. Необходимость организации сельских врачебных амбулаторий возникает при достижении численности населения от 1 тыс.чел. (СП 158.13330.2014 п. 6.9.1.5).
4.Медицинские организации(участковая больница), оказывающие услуги в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стационара размещаются при численности населения от 5 до 20 тыс.чел. (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 февраля 2016 г. № 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохра-нения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»)
5. Состав и профиль медицинских учреждений определяется в соответствии с Приказом Ми-нистерства здравоохранения РФ от 27 февраля 2016 г. № 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной си-стемы здравоохранения исходя из потребностей населения» и Приказом Министерства здра-воохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении положе-ния об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».
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	1.6
	
	Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-тами местного значения сельского поселения Выселки в области обработки, утилизации твердых бытовых отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.
	

	
	
	
	

	
	
	


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения в области обработки, утилизации твердых бытовых отходов и показатели макси-мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в со-ответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.6. Санитарная очистка территории сельских поселений должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) коммунальных и про-изводственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.
таблица 1.6. Расчетные показатели объектов в области сбора, вывоза, обработки, утилизации твердых бытовых отходов
	№
	Наименование вида объекта местного значе-ния
	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значе-ния расчетных пока-зателей макси-мально допустимого уровня территори-альной доступности

	
	
	Наименование пока-зателя
	Ед. изм.
	Значе-ние пока-зателя
	Вид доступ-ности, единица из-мерения
	Зна-чение пока-зателя

	1
	Объекты, в области сбора и вывоза быто-вых отходов и мусора
	Нормы накопления твердых бытовых отходов от жилых зданий, оборудо-ванных водопрово-дом, канализацией, центральным отоп-лением и газом
	кг(литр)/ на 1чел/год
	190-225 (900-1000)
	не устанавливается

	
	
	Нормы накопления твердых бытовых отходов от прочих жилых зданий
	
	300-450 (1100-1500)
	

	
	
	Нормы накопления твердых бытовых отходов общее с учетом обществен-ных зданий
	
	280-300 (1400-1500)
	

	
	
	Нормы накопления твердых бытовых отходов в виде смета с 1 кв.м.
	
	5-15 (8-20)
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	твердых покрытий улиц, площадей и парков
	
	
	

	2
	Полигоны бытовых и промышленных отхо-дов, объекты по транс-портировке, обезвре-живанию и перера-ботке бытовых отхо-дов:
- склады свежего ком-поста
	Размер земельного участка сооруже-ния по транспорти-ровке, обезврежи-ванию и перера-ботке бытовых от-ходов
	га/1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год
	0,04
	не устанавливается

	
	- полигоны (кроме полигонов по обез-вреживанию и за-хоронению токсич-ных промышлен-ных отходов)
	
	
	0,02
	

	
	- поля компостиро-вания
	
	
	0,5-1
	

	
	- сливные станции
	
	
	0,02
	

	
	- мусороперегрузоч-ные станции
	
	
	0,04
	

	
	- поля складирова-ния и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)
	
	
	0,3
	

	
	- мусоросжигатель-ные и мусоропере-рабатывающие объекты
	
	
	0,05
	


* - Выбор участка для размещения объектов осуществляется на основании функционального зонирования территории и градостроительных решений. Требования к размещению, устрой-ству и содержанию данных объектов принимаются в соответствии с главой IV СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов произ-водства и потребления».
Примечание:
1. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.
2. Нормы накопления жидких бытовых отходов из выгребов (при отсутствии канализации) принимать в соответствии с Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области, утвержденные Приказом министерства строительства Самарской области от 24 декабря 2014 г. N 526-п
31
3. Размеры санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транс-
портированию и переработке коммунальных отходов следует принимать по таблице 12.3 СП 42.13330.2016.
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	1.7
	
	Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-тами местного значения сельского поселения в иных областях.
	

	
	
	
	

	
	
	


Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в иных областях установлены в соответствии с решением вопросов местного значения сельского поселения в различных сферах. Расчетные показатели для объектов местного значения в иных областях (в области культуры, искусства и библиотечного обслуживания, потребительского рынка, созда-ния условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест мас-сового отдыха населения(благоустройство), пожарной безопасности, предоставления муници-пальных и государственных услуг, организации ритуальных услуг и содержания мест захоро-нения, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предпри-ятия связи), представлены в п. 1.7.1. – 1.7.7. местных нормативов градостроительного проек-тирования.
	1.7.1
	Расчётные показатели в области культуры и искусства и библиотечного обслу-живания.

	
	
	


Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры и библиотечного обслуживания представлены в таблице 1.7.1.
таблица 1.7.1. Расчетные показатели в области культуры и искусства и библиотечного обслуживания
	№
	Наименование вида
объекта мест-ного значения
	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения рас-четных показателей мак-симально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Численность населения
	Значе-ние по-казателя
	Вид до-ступности, единица измерения
	Ед. изм.
	Зна-чение пока-за-теля

	1
	Учреждения культуры клуб-ного типа сель-ских поселений
	кол-во мест/ 1 тыс. жите-лей
	в сельском поселении с числом жите-лей от 2 тысяч до 5 тысяч чел.
	100
	транспорт-ная до-ступность
	мин
	30
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	2
	Общедоступные библиотеки сельских посе-лений (сельские массовые биб-лиотеки)
	кол-во объектов/ на 1 тыс. жителей
	сВыселки (число жителей свыше 1 тыс. чел)
	1
	транспорт-ная до-ступность
	мин
	30

	
	
	Кол-во Единиц хранения
	Свыше 2 до 5 тыс
тыс.чел
	5000-6000
	
	
	

	
	
	Количе-ство чита-тельских мест/ на 1 тыс.чел
	Свыше 2 до 5 тыс
тыс.чел
	4-5
	
	
	

	3
	Детские биб-лиотеки
	Кол-во объектов на каждую 1 тыс дет-ского населения
	с. Выселки (число жителей свыше 1 тыс. чел.)
	1
	транспорт-ная до-ступность
	мин
	30


Примечание:
1. Дополнительно в центральной библиотеке сельского поселения на 1 тысячу человек: 4,5 - 5 тысячи единиц хранения, 3 - 4 читательских места.
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	1.7.2
	Расчётные показатели в области потребительского рынка.

	
	
	


Расчетные показатели для объектов местного значения в области потребительского рынка
представлены в таблице 1.7.2
таблица 1.7.2. Расчетные показатели в области потребительского рынка
	№
	Наименование вида объекта местного значе-ния
	Предельные значения расчет-ных
показателей минимально допу-стимого уровня обеспеченности
	Предельные значения рас-четных показателей макси-мально допустимого уровня территориальной доступно-сти

	
	
	Единица измере-ния
	Значение показателя
	Вид доступности, единица измере-ния
	Значе-ние по-казателя

	1
	Предприятия торговли
	м2 /1 тыс.чел
	300 в т.ч.:
	Пешеходная до-ступность, м
	2000*

	
	
	
	Непродоволь-ственных то-варов:
	200
	
	

	
	
	
	Продоволь-ственных то-варов:
	100
	
	

	2
	Пункты общественного питания
	место/ 1 тыс чел.
	40
	Пешеходная до-ступность, м
	2000*

	3
	Пункты бытового об-служивания
	место/ 1 тыс чел.
	7
	Пешеходная до-ступность, м
	2000*


* - в соответствии с СП 42.13330.2016 ( табл.10.1).
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	1.7.3
	Расчётные показатели в области создания условий для массового отдыха жите-лей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения (благоустройства).

	
	
	


Расчетные показатели для объектов местного значения в области создания условий для массо-вого отдыхажителейпоселения и организация обустройствамест массового отдыханаселения (благоустройства) представлены в таблице 1.7.3
таблица 1.7.3. Расчетные показатели в области создания условий для массового отдыха жителей и организации
обустройства мест массового отдыха населения
	№
	Наименование вида объекта местного значе-ния
	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допусти-мого уровня территориальной до-ступности

	
	
	Единица измере-ния
	Значение показателя
	Вид доступности, единица измере-ния
	Ед.и зм.
	Значе-ние по-казателя

	1
	Озелененные террито-рии общего пользова-ния (без учета город-ских лесов)
	м2 /чел
	6
	пешеходная до-ступность
	м
	1000

	2
	Парки культуры и от-дыха
	Кол-во
	не устанавли-вается
	транспортная доступность
	м
	20*


* - показатель соответствует п. 9.9 СП 42.13330.2016
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	1.7.4
	Расчётные показатели в области пожарной безопасности.

	
	
	


Расчетные показатели для объектов местного значения в области пожарной безопасности представлены в таблице 1.7.4
таблица 1.7.4. Расчётные показатели в области пожарной безопасности
	№
	Наименование вида объекта местного значе-ния
	Предельные значения расчетных показателей мини-мально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения рас-четных показателей макси-мально допустимого уровня территориальной доступно-сти

	
	
	Единица измере-ния
	Значение показателя
	Вид доступности, единица измере-ния
	Значе-ние по-казателя

	1
	Пожарное депо Численность населения до 5 тыс
Площадь населенного пункта до 2 тыс га
	Кол-во
	1 депо
	Время прибытия первого подраз-деления, мин
	20

	
	
	
	2 автомобиля
	
	


	1.7.5
	Расчётные показатели в области предоставления муниципальных и государствен-ных услуг.

	
	


Расчетныепоказателидля объектов местного значения в области предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг представлены в таблице 1.7.5.
таблица 1.7.5. Расчётные показатели в области предоставления муниципальных и государственных услуг
	№
	Наименование вида объекта местного значе-ния
	Предельные значения расчетных показателей мини-мально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения рас-четных показателей макси-мально допустимого уровня территориальной доступно-сти

	
	
	Единица измере-ния
	Значение показателя
	Вид доступности, единица измере-ния
	Значе-ние по-казателя

	1
	Многофункциональ-ные центры предостав-ления государственных и муниципальных услуг
	Окно / 5 тыс чел.
	1
	не устанавливается
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	1.7.6
	
	Расчётные показатели в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.
	

	
	
	
	

	
	
	


Расчетные показатели для объектов местного значения в области ритуальных услуг и содер-
жания мест захоронения. представлены в таблице 1.7.6.
таблица 1.7.6. Расчётные показатели в области организации ритуальных услуг
	№
	Наименование вида объекта местного значе-ния
	Предельные значения расчетных показателей ми-нимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допу-стимого уровня территориальной доступности

	
	
	Единица измере-ния
	Значение показателя
	Вид доступности, единица измерения
	Значение показателя

	1
	Кладбище традицион-ного захоронения
	га/ 1 тыс чел.
	0,24
	не устанавливается
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	1.7.7
	Расчётные показатели в области организации и учреждения управления, кре-дитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	
	
	


Расчетные показатели для объектов местного значения в области организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи представлены в таблице 1.7.7.
таблица 1.7.7. Расчётные показатели в области организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения
и предприятия связи
	№
	Наименование вида объекта местного значе-ния
	Предельные значения расчет-ных
показателей минимально до-пустимого уровня обеспечен-ности
	Предельные значения расчет-ных показателей максимально допустимого уровня террито-риальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Значение показателя
	Вид доступности, единица измерения
	Значе-ние по-казателя

	1
	Отделение связи III-IV**
	Количе-ство объ-ектов на сельский населен-ный пункт
	По заданию на проектирование
	транспортная до-ступность, ми-нуты
	не уста-навли-вается

	
	
	
	
	пешеходная до-ступность, м
	500*

	2
	Отделения и филиалы сберегательного банка
	место/ 2 тыс чел.
	1
	транспортная до-ступность, ми-нуты
	не уста-навли-вается

	
	
	
	
	пешеходная до-ступность, м
	500*

	3
	Организации и учре-ждения управления 2-3 эт.
	м2земель-ного участка/ 1 сотруд-ника
	60-40
	транспортная до-ступность, ми-нуты
	не уста-навли-вается


* - показатель соответствует таблице 10.1 СП 42.13330.2016
** - Мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует принимать по нормам и правилам министерств связи Российской Федерации и субъектов фе-дерации
*** - показатель соответствует таблице Д.1 СП 42.13330.2016
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	1.8.
	
	Расчетные показатели доступной среды для маломобильных групп населения. Обеспечениедоступностиобъектовсоциальнойитранспортнойинфраструктуры для маломобильных групп населения.

	
	
	
	


1. При проектировании и реконструкции объектов социальной инфраструктуры следует
обеспечивать доступность объектовсоциальной инфраструктуры для инвалидов и маломобиль-ных групп населения в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальнойзащитеинвалидов в Российской Федерации»,СП 59.13330.2016, СП 35-101, СП 35-102, СП 31-102, СП 35-103, РДС 35-201.
2. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп насе-ления, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование. Согласование задания на проектирование про-изводится с участием уполномоченных органов в сфере социальной защиты населения и об-щественных организаций инвалидов.
3. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудо-ванием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, отно-сятся:
1) жилые и административные здания и сооружения;
2) объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.);
3) объекты и организации образования , здравоохранения и социальной защиты насе-ления;
4) объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, фи-нансово-банковские учреждения, страховые организации;
5) гостиницы, отели, иные места временного проживания;
6) физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки;
7) здания и сооружения, предназначенные для работы с пользователями услугами связи, в том числе места оказания услуг связи и их оплаты на объектах связи;
8) объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;
9) производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда;
10) тротуары, переходы улиц, дорог;
11) прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и
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площади.
4. При подготовке проектной документации на строительство или реконструкцию объ-ектов капитального строительства мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к ним должны обеспечивать:
1) беспрепятственное передвижение по участку к зданию или по территории предпри-ятия, комплекса сооружений;
2) досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
3) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест прожива-ния, обслуживания и приложения труда;
4) информационную поддержку маломобильных групп населения на всех путях движе-ния.
5. Жилые районы населенных пунктов и их улично-дорожная сеть должны проектиро-ваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения.
6. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользова-ния инвалидами на креслах-колясках и престарелыми, не должны превышать: продольный – 5 % , поперечный – 1 %. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указан-ные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска.
7. Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина – не менее 2 м.
8. Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым кам-нем высотой не менее 0,1 м.
9. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специаль-ными приспособлениями и оборудованием:
1) визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ре-монтируемых объектов;
2) телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов; 3) санитарно-гигиеническими помещениями;
4) пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;
5) пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистра-лей и остановок городского транспорта общего пользования;
6) специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокза-лов, парков и других рекреационных зон;
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7) пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей;
8) пандусами при входах в здания.
10. Размещениеспециализированных учреждений, предназначенныхдля медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует опреде-лять по реальной и прогнозируемой потребности в населенных пунктах.
11. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерыв-ность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобиль-ных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку комму-никациями.
12. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым ин-валидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения. Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок. В условиях сло-жившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6×1,6 м через каждые 60 - 100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.
13. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транс-порта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос дви-жения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих тех-ническиесредства реабилитации, савтотранспортом. Полосудвижения инвалидов накреслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пеше-ходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.
14. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоя-нии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10% мест (но не менее одного места)длятранспорта инвалидов с учетомширинызоныдля парковки не менее 3,5 м.
15. На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20% мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций, – не менее 30 % мест.
16. Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м.
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2.МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-ности таких объектов для населения сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области установлены в соответствии с действующими федераль-ными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий сельского поселения Выселки муниципаль-ного района Ставропольский Самарской области, на основании параметров и условий соци-ально-экономического развития муниципального района, региона, социальных, демографиче-ских, природно-экологических и иных условий развития территории поселения, условий осу-ществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения сельского поселения.
Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся
в основной части местных нормативов градостроительного сельского поселения Выселки му-ниципального района Ставропольский Самарской области представлены в Таблице 2.1.
Таблица 2.1.
	№ пп
	Наименование объекта
	Расчетный показатель
	Обоснование расчетного показателя

	1
	Объекты местного значения в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения и водоотведение)

	1.1
	Объекты элек-троснабжения
	Предельные зна-чения расчетных показателей минимально до-пустимого уровня обеспеченности
	«Региональные нормативы градостроитель-ного проектирования Самарской области», утверждённыеприказомМинистерстваСтро-ительства Самарской области от 24 декабря 2014 г. N 526-п.
СП42.13330.2016 «Градостроительство. Пла-нировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*» утвержден Приказом Ми-нистерствастроительства и жилищно-комму-нального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (Приложение Л, п.12.19, п 12.26).
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-за-щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" утверждены Постановлением Главного госу-дарственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 N 74, (п.6.3)
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	«Правила установления охранных зон объек-тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением Правитель-ства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160.

	1.2
	Объекты, газо-снабжения
	Предельные зна-чения расчетных показателей минимально до-пустимого уровня обеспеченности
	«Региональные нормативы градостроитель-ного проектирования Самарской области», утверждённыеприказомМинистерстваСтро-ительства Самарской области от 24 декабря 2014 г. N 526-п.
СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» утвержден Приказом Министер-ства регионального развития Российской Фе-дерации (Минрегион России)
от 27 декабря 2010 г. N 780
Приказ Министерства энергетики и жи-лищно-коммунального хозяйства Самарской области
от 16 августа 2012 г. № 194 «Об утверждении норм и нормативов потребле-ния сжиженного углеводородного газа насе-лением при отсутствии приборов учета газа»
«Правила охраны газораспределительных се-тей», утвержденные Постановлением Прави-тельства РФ от 20 ноября 2000 г.
N 878
СП42.13330.2016 «Градостроительство. Пла-нировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*» утвержден Приказом Ми-нистерствастроительства и жилищно-комму-нального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (п.12.29, 12.30).

	1.3
	Объекты тепло-снабжения
	Предельные зна-чения расчетных показателей минимально до-пустимого уровня обеспеченности
	«Региональные нормативы градостроитель-ного проектирования Самарской области», утверждённыеприказомМинистерстваСтро-ительства Самарской области от 24 декабря 2014 г. N 526-п.
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Пла-нировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*» утвержден      Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства        Российской
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	Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (п.12.27).

	1.4
	Объекты водо-снабжения и во-доотведения
	Предельные зна-чения расчетных показателей минимально до-пустимого уровня обеспеченности
	«Региональные нормативы градостроитель-ного проектирования Самарской области», утверждённыеприказомМинистерстваСтро-ительства Самарской области от 24 декабря 2014 г. N 526-п.
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наруж-ные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» (таблица 1) утвержден Приказом Министерства регио-нального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/14
СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*; (таблица А.2) утвержденивведенвдействиеПриказомМи-нистерствастроительства и жилищно-комму-нального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 951/пр.
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Пла-нировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержден Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-рации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (Таб-лица 12.2 - Суточный объем поверхностного стока, п.12.4, п.12.5)
СП 44.13330.2011 «Административные и бы-товые здания». Утвержден Приказом Минре-гиона РФ от 27 декабря 2010 г.
N 782
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная ре-дакция СНиП 2.04.03-85»утвержденивведен в действие Приказом Министерства регио-нального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/11;
СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-проводов питьевого назначения», утвер-ждены
Главным
государственным
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	санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 г. Введены в действие по-становлением Главного государственного са-нитарного врачаРФ от 14 марта 2002 г. №10. «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»».
ВНТП-Н-97 «Ведомственные нормы техно-логического проектирования. Нормы расхо-дов воды потребителей систем сельскохозяй-ственного
водоснабжения»,
утверждены Минсельхозпродом РФ (протокол НТС от 14 февраля 1995 г. N 1)

	2
	Объекты местного значения в области транспортной инфраструктуры

	2.1
	Объекты мест-ного значения в области транс-портной инфра-структуры
	Предельные зна-чения расчетных показателей минимально допу-стимого уровня обеспеченности
	«Региональные нормативы градостроитель-ного проектирования Самарской области», утверждённые приказом Министерства трои-тельства Самарской области от 24 декабря 2014 г. N 526-п.
Расчетные параметры улиц и дорог различ-ных категорий как объектов местного значе-ния установлены в соответствии с постанов-лением Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 "О требованиях к обеспеченности авто-мобильных дорог общего пользования объ-ектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода", постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 "О классификации автомобильных дорог в Рос-сийской Федерации", постановлением Пра-вительства РФ от 02.09.2009 № 717 "О нор-мах отвода земель для размещения автомо-бильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса".
СП
42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-ских поселений. Актуализированная редак-ция СНиП 2.07.01-89*» утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-рации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (таб-лица 11.2-11.6, п 11.34, Приложение Ж таб-лица Ж1).
ОДМ 218.2.017-2011 Методические реко-мендации "Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог с
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	низкой интенсивностью движения" издан на основании Распоряжения Федерального до-рожного агентства от 13 июля 2012 г. N 505-р.
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» утвержден Приказом Министерства регио-нального развития Российской Федерации (МинрегионРоссии) от 30 июня 2012 г. N 266 (п.6.26).
СП 4.13130 "Системы противопожарной за-щиты. ограничение распространения пожара на объектах защиты. требования к объемно-планировочным и конструктивным реше-ниям", утвержденный приказом от 24 апреля 2013 г. № 288 (п. 8.13).
СП 30-102-99 «Планировка и застройка тер-риторий малоэтажного жилищного строи-тельства» принят Постановлением Госстроя РФ от 30 декабря 1999 г. N 94 (п.4.2.5).
ГОСТ 33062-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объ-ектов дорожного и придорожного сервиса», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 августа 2015 г. N 1163-ст (п.5.12)

	
	
	Предельные зна-чения расчетных показателей мак-симально допу-стимого уровня территориальной доступности
	«Региональные нормативы градостроитель-ного проектирования Самарской области», утверждённые
приказом
Министерства Строительства Самарской области от 24 де-кабря 2014 г. N 526-п.
СП
42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-ских поселений. Актуализированная редак-ция СНиП 2.07.01-89*»утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-рации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр

	3
	Объекты местного значения в области физической культуры и спорта

	3.1
	Объекты мест-ного значения в области
	Предельные зна-чения расчетных показателей
	«Региональные нормативы градостроитель-ного проектирования Самарской области», утверждённые
приказом
Министерства
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	физической культуры и спорта
	минимально допу-стимого уровня обеспеченности
	Строительства Самарской области от 24 де-кабря 2014 г. N 526-п.
в соответствии с требованиями СП 31-112-2004
«Физкультурно-спортивные
залы». Часть 1, (Таблицы 4.1. и 4.2) Часть 2 одобрен и рекомендован к применению ПисьмомГос-строя РФот 30 апреля 2004 г. N ЛБ-322/9; Одобрен и рекомендован к применению Приказом Росспорта РФ от 26 февраля 2005 г. N 24.
СП
42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-ских поселений. Актуализированная редак-ция СНиП 2.07.01-89*» утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-рации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (При-ложение Д)
СП 31-115-2006
«Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»

	
	
	Предельные зна-чения расчетных показателей мак-симально допу-стимого уровня территориальной доступности
	«Региональные нормативы градостроитель-ного проектирования Самарской области», утверждённые
приказом
Министерства Строительства Самарской области от 24 де-кабря 2014 г. N 526-п.
СП
42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-ских поселений. Актуализированная редак-ция СНиП 2.07.01-89*» утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-рации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (При-ложение Д)

	4
	Объекты местного значения в области образования

	4.1
	Объекты мест-ного значения в области образо-вания
	Предельные зна-чения расчетных показателей ми-нимально допу-стимого уровня обеспеченности
	«Региональные нормативы градостроитель-ного проектирования Самарской области», утверждённые
приказом
Министерства строительства Самарской области от 24 де-кабря 2014 г. N 526-п.
СП
42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-ских поселений. Актуализированная редак-ция СНиП 2.07.01-89*» утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-рации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (При-ложение
Д,
таблица
Д1)
с
учетом
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	территориальных особенностей расселения муниципального района.
СП 30-102-99 «Планировка и застройка тер-риторий малоэтажного жилищного строи-тельства» принят Постановлением Госстроя РФ от 30 декабря 1999 г. N 94 (Приложение Б)

	
	
	
	Предельные зна-чения расчетных показателей мак-симально допу-стимого уровня территориальной доступности
	«Региональные нормативы градостроитель-ного проектирования Самарской области», утверждённые
приказом
Министерства Строительства Самарской области от 24 де-кабря 2014 г. N 526-п.
Максимально допустимый уровень террито-риальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2016 «Градо-строительство. Планировка и застройка го-родских и сельских поселений. Актуализиро-ванная редакция СНиП 2.07.01-89*» утвер-жден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-сийской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (п.10, таблица 10.1, 10.3) с учетом территориальных особенностей расселения муниципального района.

	5
	Объекты местного значения в области здравоохранения

	5.1
	Объекты мест-ного значения в области здраво-охранения
	Предельные зна-чения расчетных показателей мини-мально допусти-мого уровня обес-печенности
	«Региональные нормативы градостроитель-ного проектирования Самарской области», утверждённыеприказомМинистерства Стро-ительства Самарской области от 24 декабря 2014 г. N 526-п.
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Пла-нировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*» утвержден Приказом Ми-нистерствастроительства и жилищно-комму-нального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр
СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций» утвержден При-казом Министерства строительства и жи-лищно-коммунального хозяйства Россий-ской Федерации от 18 февраля 2014 г. N 58/пр
Положение «Об организации оказания пер-вичной         медико-санитарной         помощи
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	взрослому населению», утверждено Прика-зом Министерства здравоохранения и соци-ального развития Российской Федерации №543н от 15 мая 2012г.
СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», утвержден Приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. N 635/10 (приложение В*)
Приказ от 15 мая 2012 г. № 543н Министер-ства здравоохранения и социального разви-тия РФ «Об утверждении положения об орга-низации оказания первичной медико-сани-тарной помощи взрослому населению».
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 февраля 2016 г. № 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»)

	
	
	Предельные зна-чения расчетных показателей мак-симально допусти-мого уровня тер-риториальной до-ступности
	
	«Региональные нормативы градостроитель-ного проектирования Самарской области», утверждённыеприказомМинистерстваСтро-ительства Самарской области от 24 декабря 2014 г. N 526-п.
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Пла-нировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*» утвержден Приказом Ми-нистерствастроительства и жилищно-комму-нального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря2016 г.N 1034/пр (таблица10.1)

	6
	Объекты местного значения в области сбора, вывоза, обработки, утилизации твердых бытовых отходов

	6.1
	Объекты мест-ного значения в области сбора, вывоза, обра-ботки, утилиза-ции твердых бы-товых отходов
	Предельные зна-чения расчетных показателей ми-нимально допу-стимого уровня обеспеченности
	«Региональные нормативы градостроитель-ного проектирования Самарской области», утверждённые приказом Министерства Стро-ительства Самарской области от 24 декабря 2014 г. N 526-п.
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Пла-нировка и застройка городских и сельских по-селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» утвержден Приказом Министер-ства строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Российской Федерации от 30
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	декабря 2016 г. N 1034/пр (Приложение К, таблица К.1)
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-за-щитные зоны и санитарная классифика-ция предприятий, сооружений и иных объектов" утверждены Постановлением Главного госу-дарственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 N 74
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные пра-вила содержания территорий населенных мест», утверждены Главным государствен-ным санитарным врачом СССР, 5 августа 1988 г. N 4690-88
52-ФЗ от 30.03.1999г (ред 29.07.2017) «О са-нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.22)
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические тре-бования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» утвер-ждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 апреля 2003 года.
Введены в действие постановлением Глав-ного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. № 80. «О введении в дей-ствие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03 » (глава IV)
Генеральная
схема
очистки
населенного пункта Выселки

	7
	Объекты местного значения в иных областях

	7.1.
	В области культуры, искусства и библиотечного обслуживания

	7.1.1
	Объекты мест-ного значения в области куль-туры, искусства и библиотечного обслуживания
	Предельные зна-чения расчетных показателей ми-нимально допу-стимого уровня обеспеченности
	«Региональные нормативы градостроитель-ного проектирования Самарской области», утверждённые
приказом
Министерства Строительства Самарской области от 24 де-кабря 2014 г. N 526-п.
СП
42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-ских поселений. Актуализированная редак-ция СНиП 2.07.01-89*» утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-рации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр

	
	
	Предельные зна-чения расчетных показателей мак-симально допу-стимого уровня
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	территориальной доступности
	«Нормативы минимального ресурсного обес-печения услуг сельских учреждений куль-туры (общедоступных библиотек и куль-турно-досуговых учреждений)», утверждены Приказом Министерства культуры и массо-вых коммуникаций Российской Федерации от 20 февраля 2008 г. N 32

	7.2.
	В области потребительского рынка.

	7.2.1
	Объекты мест-ного значения в области потре-бительского рынка
	Предельные значе-ния расчетных пока-зателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-ских поселений. Актуализированная редак-ция СНиП 2.07.01-89*» утвержден Прика-зом Министерства строительства и жи-лищно-коммунального хозяйства Россий-ской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (Приложение Д)

	7.3.
	В области создания условий для массового отдыха жителей поселения и орга-низация обустройства мест массового отдыха населения (благоустройства).

	7.3.1
	Объекты мест-ного значения в области созда-ния условий для массового отдыха жителей поселения и ор-ганизация обу-стройства мест массового от-дыха населения (благоустрой-ства).
	Предельные значе-ния расчетных пока-зателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-ских поселений. Актуализированная редак-ция СНиП 2.07.01-89*» утвержден Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (Раздел 9)

	
	
	Предельные значе-ния расчетных пока-зателей макси-мально допустимого уровня территори-альной доступности
	

	7.4.
	В области пожарной безопасности

	7.4.1
	Объекты мест-ного значения в области пожар-ной безопасно-сти
	Предельные значе-ния расчетных пока-зателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	«Региональные
нормативы
градострои-тельного проектирования Самарской обла-сти», утверждённые приказом Министер-ства Строительства Самарской области от 24 декабря 2014 г. N 526-п.

	
	
	Предельные значе-ния расчетных пока-зателей макси-мально допустимого уровня территори-альной доступности
	

	7.5
	В области предоставления муниципальных и государственных услуг.

	7.5.1
	Объекты мест-ного значения в области предо-ставления му-ниципальных и
	Предельные значе-ния расчетных пока-зателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	«Региональные
нормативы
градострои-тельного проектирования Самарской обла-сти», утверждённые приказом Министер-ства Строительства Самарской области от 24 декабря 2014 г. N 526-п.
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	государствен-ных услуг
	
	

	7.6
	В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

	7.6.1
	Объекты мест-ного значения в области риту-альных услуг и содержания мест захороне-ния
	Предельные значе-ния расчетных пока-зателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	«Региональные
нормативы
градострои-тельного проектирования Самарской обла-сти», утверждённые приказом Министер-ства Строительства Самарской области от 24 декабря 2014 г. N 526-п.
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-ских поселений. Актуализированная редак-ция СНиП 2.07.01-89*» утвержден Прика-зом Министерства строительства и жи-лищно-коммунального хозяйства Россий-ской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (Приложение Д)
СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требо-вания к размещению, устройству и содер-жанию кладбищ, зданий и сооружений по-хоронного назначения" утверждены Поста-новлением Главного государственного са-нитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 г. N 84

	7.7
	В области организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учре-ждения и предприятия связи

	7.7.1
	Объекты мест-ного значения в области органи-зации и учре-ждения управ-ления, кре-дитно-финансо-вые учрежде-ния и предприя-тия связи
	Предельные значе-ния расчетных пока-зателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-ских поселений. Актуализированная редак-ция СНиП 2.07.01-89*» утвержден Прика-зом Министерства строительства и жи-лищно-коммунального хозяйства Россий-ской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (Приложение Д)

	8
	Доступная среда для маломобильных групп населения

	
	
	
	Федеральный закон от24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-ской Федерации»,
СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденные Приказом Мин-региона России от 27 декабря 2011 г. N 605
СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для ма-ломобильных групп населения. общие по-ложения», Одобрен и рекомендован к
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	применению Постановлением Госстроя РФ от 16 июля 2001 г. N 70
СП 35-102-2001 «Жилая среда с планиро-вочными элементами, доступными инвали-дам», одобрен и рекомендован Постановле-

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=5764B921A3AF268BE3B4A40739E68BB6A478AE519C5F2DE55944AF8C5B0DB0A328156DBA14FFm0sDN" \hнием Госстроя РФ от 16 июля 2001 г. N 71; утвержденный Приказом директора Инсти-тута общественных зданий
от 20 июня 2001 г. N 5 б
СП 31-102-99 «Требования доступности об-щественныхзданийисооруженийдля инва-лидов и других маломобильных посетите-лей», принят и рекомендован Постановле-

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=32A568E68388641BD8DE79CF7D8938A08F3C81A985DB9556991609E655B042CC2456728471AAMAt9N" \hнием Госстроя России от 29 ноября 1999 г. N 73; утвержденный приказом директора ГУП "Научно-проектный институт учебно-воспитательных, торгово-бытовых и досу-говых зданий" (Институт общественных зданий) от 22 сентября 1999 г. N 10
СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», Одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 16 июля 2001 г. N 72
РДС35-201-99 «Порядокреализациитребо-ваний доступности для инвалидов к объек-там социальной инфраструктуры», утвер-жденный Постановлением Госстроя РФ и Минтруда РФ от 22 декабря 1999 г. N 74/51
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3.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
	3.1
	Область применения расчетных показателей.

	
	
	


МНГП сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самар-
ской области являются обязательными для применения всеми участниками градостроитель-ной деятельности в сельском поселении и учитываются при разработке документов террито-риального планирования - генерального плана, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий в части раз-мещения объектов местного значения поселения, подготовке проектной документации приме-нительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в сельском поселении Выселки.
В соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», местные нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в части размещения объектов местного значения, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения), предусмат-ривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, госу-дарственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.
Нормативы установлены с учётом природно-климатических, социально-демографиче-ских, национальных, территориальных особенностей поселения, и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначе-ния, доступности объектов социального назначения для населения.
МНГП сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский приме-няются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении иреализации документов тер-риториального планирования (генерального плана сельского поселения), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения поселения, правил
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землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для
принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.
МНГП распространяются на предлагаемые к размещению на территории сельского посе-ления Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области объекты мест-ного значения в области транспорта, инженерного обеспечения, физической культуры и мас-сового спорта.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-тами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП сель-ского поселения Выселки муниципального районаСтавропольский Самарской области, немо-гут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Самар-ской области, установленных РНГП Самарской области.
В случае внесения изменений в РНГП Самарской области, в результате которых пре-дельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образованийСамарской области ста-нут вышерасчетныхпоказателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных МНГП сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский, применению подлежат расчет-ные показатели РНГП Самарской области с учетом требований федерального законодатель-ства.
Расчетныепоказателимаксимально допустимого уровня территориальнойдоступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской об-ласти, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допу-стимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения му-ниципальных образований Самарской области, установленных РНГП Самарской области.
В случае внесения изменений в РНГП Самарской области, в результате которых пре-дельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Самар-ской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня террито-риальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образова-ния, установленных МНГП сельского поселения Выселки муниципального района Ставро-польский Самарской области, применению подлежат расчетные показатели РНГП Самарской области с учетом требований федерального законодательства.
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	3.2
	Состав участников градостроительных отношений.

	
	
	


В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в со-
став участников градостроительной деятельности сельского поселения Выселки муниципаль-ного района Ставропольский входят:
1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в лице Прави-тельства Самарской области;
2. Орган местного самоуправления муниципального района в лице Администрации муниципального района Ставропольский;
3. Администрация сельского поселения Выселки;
4. Население сельского поселения Выселки, а также физические и юридические лица, предприниматели, осуществляющие или планирующие осуществлять свою деятельность на территории поселения;
5. Проектные и проектно-изыскательские организации, непосредственно осуществ-ляющие подготовку документов территориального планирования, градострои-тельного зонирования и документацию по планировке территории.
