Противопожарная безопасность на даче

 Примерно половина возгораний приходится на весенний и осенний  периоды

Это должны знать в дачных кооперативах и садоводческих товариществах.
 Прежде всего, надо позаботиться о соблюдении всех строительных норм и правил. Разрывы между домиками должны быть не менее 15 метров. Постройки хозяйственного назначения на примыкающих участках целесообразно ставить в шахматном порядке и также с разрывами хотя бы в несколько метров. Особенно внимательно следует отнестись к противопожарным требованиям при устройстве отопления, в частности печей,— они становятся причиной каждого пятого пожара.

Чаще всего в дачном домике ставят небольшую отопительную печь. Разновидностей печей, плит и каминов много. Но важно, чтобы все они были сложены с учетом правил пожарной безопасности.. В снежную зиму крыша, чердак могут прогнуться и повредить дымовую трубу. Потому перед началом сезона все отопительные устройства следует тщательно проверить и отремонтировать. Помните: дымоходы и дымовые трубы нужно очищать от сажи через каждые два месяца. Правила пожарной безопасности запрещают переоборудование печей под газовое и жидкое топливо, а также устройство временных печей.

Для приготовления пищи удобнее и безопаснее пользоваться портативными газовыми плитами на баллонах.

Многие садоводы предпочитают иметь небольшую отдельную кухню с металлической печью на твердом топливе заводского исполнения. А вот костры на участках лучше не разводить, помня о том, что 33 процента пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Крайне тщательно следует отнестись к монтажу электросетей. Лучше всего доверить это специалистам. Ошибки в устройстве электрооборудования чреваты бедой  из-за них происходит 25% пожаров на дачах.

На случай пожара или загорания необходимо иметь в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату. Как гласит народная мудрость: «Береженого бог бережет».

Основными причинами пожаров на дачных участках являются:

· сжиганием мусора

· нарушение правил при монтаже и эксплуатации печного отопления,

· короткое замыкание электрооборудования.

Уважаемые дачники, соблюдение несложных правил пожарной безопасности сохранит Ваше жилище и имущество, предотвратит гибель людей во время пожара!

На территории садовых участков необходимо:

· соблюдать правила пожарной безопасности, иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочки с водой, ведра), а также инвентарь для тушения пожара;

· содержать территорию в чистоте и периодически очищать ее от мусора и других горючих материалов;

· содержать в исправном состоянии электрические сети, электробытовые, газовые, керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации, не оставлять эти приборы без присмотра и не поручать наблюдение за ними малолетним детям;

· газовые приборы устанавливать не ближе 20 см от сгораемых предметов и не ближе 15 см от деревянной стены, оштукатуренной или защищенной кровельной сталью, прибитой по двум слоям асбеста, а баллоны емкостью более10л с наружной стороны здания в несгораемом шкафу.

На территории садовых участков запрещается:

· вблизи строений разводить костры, выбрасывать уголь и золу, организовывать свалку горючих отходов;

· курить и пользоваться открытым огнем на чердаках и в местах, где допускается хранение горючих материалов;

· заправлять керосиновые приборы бензином и тракторным керосином;

· при обнаружении запаха газа пользоваться открытым огнем, зажигать спички, курить;

· пользоваться проводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами;

· применять электронагревательные приборы (чайник, плитку, утюг) без несгораемых подставок;

· прокладывать плоские электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок, подвешивать абажуры на электрических проводах;

· применять в электросетях вместо автоматических предохранителей промышленного изготовления самодельные «жучки»;

· применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости;

· топить углем печи, не приспособленные для этой цели;

· применять для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу печи.

· При
 возникновении
 пожара
немедленно известите противопожарную службу  по телефону «01»,   для сотовых операторов «112»,  28-28-37  -  единая дежурно-диспетчерская служба   Ставропольского 
района,


ПОМНИТЕ!
Пожар легче предупредить, чем потушить!
Администрация с.п.Выселки 23-67-08

