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1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Выселки учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Ставропольский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Ставропольский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Ставропольский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Ставропольский и сельского поселения Выселки.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Ставропольский, бюджета сельского поселения Выселки;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Выселки объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

Схема территориального планирования муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 25.02.2010 № 295;
предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Выселки;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:25 000);
карту функциональных зон сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:25 000);
карту функциональных зон сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:10 000);
карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Выселки, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Ставропольский, объектов местного значения сельского поселения Выселки, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Выселки включают:

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:5 000);

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение) (М 1:5 000);
карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области(автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная есть) (М 1:10 000).
1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Выселки отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Выселки полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Выселки и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Выселки.

1.10. Виды объектов местного значения сельского поселения Выселки, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Выселки, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления сельского поселения Выселки, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Выселки об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Выселки на основании документации по планировке территории.

1.12. Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Выселки,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Выселки, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Выселки, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения  Выселки, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Выселки, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Выселки, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Выселки, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Выселки, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Выселки (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.
1.15. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Выселки, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Выселки, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Выселки, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Выселки I - III класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов. 

1.16. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Ставропольский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения. 

1.17. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
объектов местного значения сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский                           Самарской области, их основные характеристики и местоположение

2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

	
	
	
	
	
	Площадь земельного

участка, га
	Площадь объекта, 
га

	Иные характеристики
	

	1.
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	в селе Выселки, западнее площадки № 2
	строительство
	2035
	-
	-
	со спортивными залами площадью 1149 кв.м
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	2.
	Плоскостное спортивное сооружение (футбольное поле)
	в селе Выселки, на площадке № 1
	строительство
	2035
	-
	2
	-
	

	3.
	Плоскостные спортивные сооружения
	в селе Выселки, западнее площадки № 2
	строительство
	2035
	-
	11,2
	-
	

	4.
	Плоскостное спортивное сооружение (футбольное поле)
	в селе Выселки, западнее площадки № 2
	реконструкция
	2035
	-
	0,5
	-
	


2.2. Объекты местного значения в сфере культуры
	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Площадь земельного

участка
	Площадь объекта, 

кв.м
	Иные характеристики
	

	1.
	Сельский дом культуры
	в селе Выселки, по ул. Победы
	реконструкция
	2035
	-
	-
	300 мест
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется 

	2.
	Дом культуры
	в селе Выселки, на площадке № 1
	строительство
	2035
	-
	-
	1 200 мест, с размещением подросткового клуба, библиотеки на 63,8 тыс. единиц хранения, 56 читательских мест
	

	3.
	Культурно-досуговый центр
	в селе Выселки, на площадке № 2
	строительство
	2035
	-
	-
	100 мест
	

	4.
	Культурно-досуговый центр
	в селе Выселки, на площадке № 3
	строительство
	2035
	-
	-
	100 мест
	

	5.
	Культурно-досуговый центр
	в селе Выселки, на площадке № 8
	строительство
	2035
	-
	-
	100 мест
	


2.3. Объекты местного значения административного назначения
	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Площадь земельного

участка
	Площадь объекта, 

кв.м
	Иные характеристики
	

	1.
	Административное здание
	в селе Выселки, по ул. Победы
	строительство
	2035
	-
	250
	2 этажа
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется 


2.4. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности                                                    в границах населенных пунктов
	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Площадь земельного

участка
	Площадь объекта, кв. м
	Иные характеристики
	

	1. 
	Пожарный пирс 
	в селе Выселки, по ул. Заречная, на берегу реки
	строительство
	2035
	-
	150
	съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м


	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется


2.5. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг                                                                                           и содержания мест захоронения
	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Площадь земельного

участка
	Площадь объекта, га
	Иные характеристики
	

	1. 
	Кладбище 
	в селе Выселки, севернее площадки № 6
	строительство
	2035
	-
	4,2
	-
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 50 м

	2.
	Кладбище 
	в селе Выселки, севернее ул. Победы
	строительство
	2035
	-
	11,1
	-
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 300 м


2.6. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Водозаборы
	в селе Выселки, 
в том числе:
	
	
	
	
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов

	
	
	на площадке № 3
	строительство
	2035
	-
	3 шт., со станциями водоподготовки производительностью 600 куб.м/сут
	

	
	
	западнее площадки № 6
	строительство
	2035
	-
	со станцией водоподготовки производительностью 1 400 куб.м/сут
	

	
	
	в южной части площадки № 2
	строительство
	2035
	-
	со станцией водоподготовки производительностью 300 куб.м/сут
	

	2.
	Сети водопровода
	в селе Выселки,

 в том числе:
	
	
	
	
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	
	
	в существующей застройке
	реконструкция
	2035
	26,93
	-
	

	
	
	в селе Выселки, на площадках № 1 - № 9
	строительство
	2035
	88,587
	-
	

	3.
	Резервуары
	в селе Выселки, 

в том числе:
	
	
	
	
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО принимается на расстоянии не менее 15 м

	
	
	на площадке № 3
	строительство
	2035
	-
	емкость – 50 куб.м
	

	
	
	западнее площадки № 6
	строительство
	2035
	-
	емкость – 50 куб.м
	

	
	
	в южной части площадки № 2
	строительство
	2035
	-
	емкость – 50 куб.м
	


2.7. Объекты местного значения в сфере водоотведения
	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Канализационные очистные сооружения
	севернее села Выселки
	строительство
	2035
	-
	мощность – 4 000 куб.м/сут
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м

	2.
	Канализационные насосные станции
	в селе Выселки,
в том числе:
	строительство
	2035
	
	
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м

	
	
	на площадке № 2
	строительство
	2035
	-
	2 шт., производительность – 
до 25 куб.м/час
	

	
	
	на площадке № 3
	строительство
	2035
	-
	3 шт., производительность – 
до 25 куб.м/час
	

	3.
	Сети канализации
	в селе Выселки, на площадках № 2 и № 3
	строительство
	2035
	20
	-
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется


2.8. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Сети газопровода
	в селе Выселки, на площадках № 1 - № 9
	строительство
	2035
	140,03
	тип - распределительные
	В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны

	2.
	Газорегуляторный пункт
	в селе Выселки, на площадке № 1
	строительство
	2035
	-
	производительность до 380 куб.м/час
	В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта

	3.
	Газорегуляторный пункт
	в селе Выселки, на площадке № 2
	строительство
	2035
	-
	производительность до 550 куб.м/час
	

	4.
	Газорегуляторный пункт
	в селе Выселки, на площадке № 3
	строительство
	2035
	-
	производительность до 350 куб.м/час
	

	5.
	Газорегуляторный пункт
	в селе Выселки, на площадке № 4
	строительство
	2035
	-
	производительность до 140 куб.м/час
	

	6.
	Газорегуляторный пункт
	в селе Выселки, на площадке № 5
	строительство
	2035
	-
	производительность до 120 куб.м/час
	

	7.
	Газорегуляторный пункт
	в селе Выселки, на площадке № 6
	строительство
	2035
	-
	производительность до 100 куб.м/час
	

	8.
	Газорегуляторный пункт
	в селе Выселки, на площадке № 7
	строительство
	2035
	-
	производительность до 250 куб.м/час
	

	9.
	Газорегуляторный пункт
	в селе Выселки, на площадке № 8
	строительство
	2035
	-
	производительность до 200 куб.м/час
	

	10.
	Газорегуляторный пункт
	в селе Выселки, на площадке № 9
	строительство
	2035
	-
	производительность до 00 куб.м/час
	


2.9. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Трансформаторные подстанции
	в селе Выселки, в том числе:
	
	
	
	
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений

	
	
	на площадке № 1
	строительство
	2033
	-
	1х400 кВА – 2 шт.

2х400 кВА –  4 шт.
	

	
	
	на площадке № 2
	строительство
	2033
	-
	1х400 кВА – 10 шт.

1х250 кВА – 3 шт.

2х250 кВА – 1 шт. 
2х400 кВА – 2 шт. 
2х250 кВА– 1 шт.

1х250 кВА – 10 шт.
1х400 кВА – 1 шт.

1х250 кВА – 1 шт.
	

	
	
	на площадке № 3
	строительство
	2033
	-
	1х400 кВА – 3 шт.
1х400 кВА – 2 шт.

1х250 кВА – 2 шт.
	

	
	
	на площадке № 4
	
	
	
	1х160 кВА-1 шт.

1х100 кВА-1 шт.
	

	
	
	на площадке № 5
	
	
	
	1х160 кВА-1 шт.

1х100 кВА-1 шт.
	

	
	
	на площадке № 6
	
	
	
	1х160 кВА-1 шт.
	

	
	
	западнее площадки № 6
	
	
	
	1х400 кВА – 1 шт.
	

	
	
	на площадке № 7
	
	
	
	1х400 кВА – 2 шт.

1х250 кВА – 2 шт.

1х100 кВА-1 шт.
	

	
	
	на площадке № 8
	
	
	
	1х250 кВА – 3 шт
	

	
	
	на площадке № 9
	
	
	
	1х160 кВА-1 шт.
	


2.10. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры
	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	в селе Выселки, в существующей застройке
	реконструкция
	2035
	6,35
	асфальтовое покрытие
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	2.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	в селе Выселки, на площадках № 1 - № 9
	строительство
	2035
	6,4
	главные улицы
	

	
	
	
	строительство
	2035
	38,9
	основные улицы
	

	
	
	
	строительство
	2035
	74,2
	второстепенные улицы
	


3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 
объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Ставропольский, 
объектах местного значения сельского поселения Выселки, за исключением линейных объектов
	Вид зоны (подзоны)
	Тип застройки
	Площадь, га
	Максимальная этажность застройки

	Жилая зона (Ж), 
включающая подзоны:
	
	981,5
	

	Ж(1)
	индивидуальные и блокированные жилые дома
	953,3
	3

	
	объекты местного значения сельского поселения:
- трансформаторные подстанции в селе Выселки, на площадке № 1 (6 шт.);

- трансформаторные подстанции в селе Выселки, на площадке № 2 (20 шт.);

- трансформаторные подстанции в селе Выселки, на площадке № 3 (5 шт.);

- трансформаторные подстанции в селе Выселки, на площадке № 4 (2 шт.);

- трансформаторные подстанции в селе Выселки, на площадке № 5 (2 шт.);

- трансформаторная подстанция в селе Выселки, на площадке № 6;

- трансформаторные подстанции в селе Выселки, на площадке № 7 (3 шт.);

- трансформаторные подстанции в селе Выселки, на площадке № 8 (2 шт.);

- канализационные насосные станции в селе Выселки, на площадке № 3 (3 шт.)

- канализационная насосная станция в селе Выселки, на площадке № 2;
- газорегуляторный пункт в селе Выселки, на площадке № 1;

- газорегуляторный пункт в селе Выселки, на площадке № 2;

- газорегуляторный пункт в селе Выселки, на площадке № 3;

- газорегуляторный пункт в селе Выселки, на площадке № 4;

- газорегуляторный пункт в селе Выселки, на площадке № 5;

- газорегуляторный пункт в селе Выселки, на площадке № 6;

- газорегуляторный пункт в селе Выселки, на площадке № 7;

- газорегуляторный пункт в селе Выселки, на площадке № 8;

- газорегуляторный пункт в селе Выселки, на площадке № 9.

	Ж(2)
	индивидуальные, блокированные и многоквартирные жилые дома
	4,8
	4

	Ж(5)
	объекты дошкольного и общего образования
	23,4
	3

	
	объекты местного значения муниципального района:
- дошкольная образовательная организация в селе Выселки, по ул. Победы (реконструкция, 90 мест);

- дошкольная образовательная организация в селе Выселки, на площадке № 2 (140 мест);

- дошкольная образовательная организация в селе Выселки, на площадке № 3 (260 мест);

- дошкольная образовательная организация в селе Выселки, на площадке № 3 (100 мест);

- общеобразовательная организация (начального общего образования) в селе Выселки, на площадке № 2 (223 места);

- общеобразовательная организация (начального общего, основного общего, среднего общего образования) в селе Выселки, на площадке № 2 (500 мест)

	Общественно-деловая зона (О)
	
	54,1
	4

	
	объекты регионального значения:
- пожарное депо в селе Выселки, на площадке № 2 (6 машин);
объекты местного значения муниципального района:
- поликлиническое учреждение в селе Выселки, на площадке № 1 (100 посещений в смену);

- фельдшерско-акушерский пункт в селе Выселки, на площадке № 2 (50 посещений в смену);

- амбулаторное учреждение в селе Выселки, по ул. Победы (реконструкция, 44 посещения в смену);

объекты местного значения сельского поселения:

- сельский дом культуры в селе Выселки, по ул. Победы (реконструкция, 300 мест);

- дом культуры в селе Выселки, на площадке № 1 (1 200 мест, с размещением подросткового клуба, библиотеки на 63,8 тыс. единиц хранения, 56 читательских мест);

- культурно-досуговый центр в селе Выселки, на площадке № 2 (100 мест);

- культурно-досуговый центр в селе Выселки, на площадке № 8 (100 мест);

- культурно-досуговый центр в селе Выселки, на площадке № 3 (100 мест);
- административное здание в селе Выселки, по ул. Победы (площадь – 250 кв.м);
- физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Выселки, западнее площадки № 2 (со спортивными залами площадью 1149 кв.м);
- трансформаторные подстанции в селе Выселки, на площадке № 2 (6 шт.);

- трансформаторные подстанции в селе Выселки, на площадке № 3 (2 шт.);

- трансформаторные подстанции в селе Выселки, на площадке № 7 (2 шт.);
- трансформаторная подстанция в селе Выселки, на площадке № 8

	Зона производственного использования (П), включающая подзоны:
	
	14,3
	

	П(1)
	объекты производственного и складского назначения
	12,1
	2

	П(2)
	коммунально-складские объекты
	2,2
	2

	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т), включающая подзоны:
	
	49,1
	

	И
	объекты инженерной инфраструктуры
	30,8
	-------

	
	объекты местного значения сельского поселения:
- водозаборы в селе Выселки, на площадке № 3 (3 шт.);

- водозабор в селе Выселки, западнее площадки № 6;

- водозабор в селе Выселки, в южной части площадки № 2;

- резервуар в селе Выселки, на площадке № 3;

- резервуар в селе Выселки, западнее площадки № 6;
- резервуар в селе Выселки, в южной части площадки № 2;

- трансформаторная подстанция в селе Выселки, западнее площадки № 6;

- трансформаторные подстанции в селе Выселки, на площадке № 2 (3 шт.);

- канализационная насосная станция в селе Выселки, на площадке № 2;
- канализационные очистные сооружения севернее села Выселки.

	Т
	объекты транспортной инфраструктуры
	18,3
	2

	Зона сельскохозяйственного использования (Сх), включающая подзоны:
	
	161,1
	

	Сх(1)
	сельскохозяйственные угодья
	149,1
	-------

	
	объекты местного значения сельского поселения:

- трансформаторная подстанция в селе Выселки, на площадке № 9

	Сх(2)
	объекты сельскохозяйственного назначения
	3,6
	3

	Сх(3)
	объекты огородничества
	8,4
	1

	Зона рекреационного назначения (Р), включающая подзоны:
	
	126
	

	Р(1)
	скверы, парки, бульвары
	15,2
	-------

	Р(2)
	природный ландшафт
	89,5
	-------

	
	объекты местного значения сельского поселения:

- пожарный пирс в селе Выселки, по ул. Заречная, на берегу реки (площадь – 150 кв.м)

	Р(3)
	объекты отдыха, занятия физической культурой и спортом
	21,3
	3

	
	объекты местного значения сельского поселения:

- плоскостное спортивное сооружение (футбольное поле) в селе Выселки, на площадке № 1 (площадь – 2 га);

- плоскостные спортивные сооружения в селе Выселки, западнее площадки № 2 (общая площадь - 11,2 га);

- плоскостное спортивное сооружение (футбольное поле) в селе Выселки, западнее площадки № 2 (реконструкция, площадь – 0,5 га)

	Зона специального назначения (Сп(1))
	
	26,8
	-------

	
	объекты местного значения сельского поселения:

- кладбище в селе Выселки, севернее площадки № 6 (площадь – 4,2 га);

- кладбище в селе Выселки, севернее ул. Победы (площадь – 11,1 га)
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